{"text_format":"3","workbook":"xlsx","n_sheets":2,"sheets":["1包","2包"],"read":"whole","date_system":"1900"}

{"sheet":"1包","index":0,"n_rows":45,"n_cols":11,"rows_kept":45,"merged":[[0,0,0,10],[39,1,39,3],[41,0,41,10],[42,0,44,3],[42,4,42,7],[42,8,42,10],[43,4,44,7],[43,8,43,10],[44,8,44,10]]}
["报价单（TGJA-WZ-202112）1包"]
["序号","物料描述","材质","型号规格（mm）","单位","数量","单价  （元）","合价 （元）","税率","到货日期","备注（报价含运费一票制结算开具13%增值税专用发票）"]
[1,"普板","Q235B","10mm","t",{"v":0.53869,"d":"0.539"},null,null,{"v":0.13,"d":"13%"},null,"国标理算，发货至色建钢构"]
[2,"低合金板","Q355B","10mm","t",{"v":1.3493,"d":"1.349"},null,null,{"v":0.13,"d":"13%"},null,"国标理算，发货至色建钢构"]
[3,"低合金板","Q355B","12mm","t",{"v":7.28931,"d":"7.289"},null,null,{"v":0.13,"d":"13%"},null,"国标理算，发货至色建钢构"]
[4,"低合金板","Q355B","16mm","t",{"v":1.93537,"d":"1.935"},null,null,{"v":0.13,"d":"13%"},null,"国标理算，发货至色建钢构"]
[5,"低合金板","Q355B","18mm","t",{"v":10.94478,"d":"10.945"},null,null,{"v":0.13,"d":"13%"},null,"国标理算，发货至色建钢构"]
[6,"低合金板","Q355B","20mm","t",{"v":0.82091,"d":"0.821"},null,null,{"v":0.13,"d":"13%"},null,"国标理算，发货至色建钢构"]
[7,"扁铁","Q235","5*60","t",{"v":0.05459,"d":"0.055"},null,null,{"v":0.13,"d":"13%"},null,"国标理算，按米重2.355公斤发货至色建钢构"]
[8,"扁铁","Q235","5*50","t",{"v":0.02369,"d":"0.024"},null,null,{"v":0.13,"d":"13%"},null,"国标理算，按米重1.963公斤发货至色建钢构"]
[9,"槽钢","Q235","[10","t",{"v":0.04738,"d":"0.047"},null,null,{"v":0.13,"d":"13%"},null,"国标理算，按米重10.007公斤发货至色建钢构"]
[10,"槽钢","Q235","[18a","t",{"v":0.0206,"d":"0.021"},null,null,{"v":0.13,"d":"13%"},null,"国标理算，按米重20.174公斤发货至色建钢构"]
[11,"槽钢","Q235","[12","t",{"v":0.03399,"d":"0.034"},null,null,{"v":0.13,"d":"13%"},null,"国标理算，按米重12.059公斤发货至色建钢构"]
[12,"花纹钢板","Q235","5mm厚，扁豆型","t",{"v":1.71598,"d":"1.716"},null,null,{"v":0.13,"d":"13%"},null,"国标理算，按平方重40.5公斤花纹扁豆型发货至色建钢构"]
[13,"成品H型钢","Q235","HM244*175*7*11","t",{"v":0.8755,"d":"0.876"},null,null,{"v":0.13,"d":"13%"},null,"国标理算，按米重43.6公斤发货至色建钢构"]
[14,"成品H型钢","Q235","HM294*200*8*12","t",{"v":0.70349,"d":"0.703"},null,null,{"v":0.13,"d":"13%"},null,"国标理算，按米重55.8公斤发货至色建钢构"]
[15,"低合金成品\nH型钢","Q355","HM340*250*9*14","t",{"v":3.75847,"d":"3.758"},null,null,{"v":0.13,"d":"13%"},null,"国标理算，按米重78.1公斤发货至色建钢构"]
[16,"成品H型钢","Q235","HW100*100*6*8","t",{"v":0.01236,"d":"0.012"},null,null,{"v":0.13,"d":"13%"},null,"国标理算，按米重16.9公斤发货至色建钢构"]
[17,"成品H型钢","Q235","HW150*150*7*10","t",{"v":0.54075,"d":"0.541"},null,null,{"v":0.13,"d":"13%"},null,"国标理算，按米重31.1公斤发货至色建钢构"]
[18,"工字钢","Q235","I14","t",{"v":0.09888,"d":"0.099"},null,null,{"v":0.13,"d":"13%"},null,"国标理算，按米重16.89公斤发货至色建钢构"]
[19,"工字钢","Q235","I16","t",{"v":0.3708,"d":"0.371"},null,null,{"v":0.13,"d":"13%"},null,"国标理算，按米重20.513公斤发货至色建钢构"]
[20,"工字钢","Q235","I20a","t",{"v":2.86546,"d":"2.865"},null,null,{"v":0.13,"d":"13%"},null,"国标理算，按米重27.929公斤发货至色建钢构"]
[21,"工字钢","Q235","I22a","t",{"v":0.62418,"d":"0.624"},null,null,{"v":0.13,"d":"13%"},null,"国标理算，按米重33.07公斤发货至色建钢构"]
[22,"角钢","Q235","L110*7","t",{"v":0.89816,"d":"0.898"},null,null,{"v":0.13,"d":"13%"},null,"国标理算，按米重10.83公斤发货至色建钢构"]
[23,"角钢","Q235","L140*90*8","t",{"v":0.28428,"d":"0.284"},null,null,{"v":0.13,"d":"13%"},null,"国标理算，按米重14.16公斤发货至色建钢构"]
[24,"角钢","Q235","L56*36*5","t",{"v":0.12257,"d":"0.123"},null,null,{"v":0.13,"d":"13%"},null,"国标理算，按米重3.466公斤发货至色建钢构"]
[25,"角钢","Q235","L80*6","t",{"v":0.24102,"d":"0.241"},null,null,{"v":0.13,"d":"13%"},null,"国标理算，按米重7.376公斤发货至色建钢构"]
[26,"圆钢","Q235","φ12","t",{"v":0.20497,"d":"0.205"},null,null,{"v":0.13,"d":"13%"},null,"国标理算，按米重0.888公斤发货至色建钢构"]
[27,"焊接钢管","Q235","φ33.5*2.0","t",{"v":0.08137,"d":"0.081"},null,null,{"v":0.13,"d":"13%"},null,"国标理算，按米重1.554公斤发货至色建钢构"]
[28,"轨道",null,"18kg/m轻轨","t",0.486,null,null,{"v":0.13,"d":"13%"},null,"国标理算，按米重18.06公斤发货至色建钢构"]
[29,"镀锌带钢","Q235","235*2.5","t",{"v":7.99,"d":"7.990"},null,null,{"v":0.13,"d":"13%"},null,"国标过磅，带钢卷內径不大于500mm，单卷重量不大于4吨发货至色建钢构"]
[30,"镀锌带钢","Q235","235*3.0","t",0.888,null,null,{"v":0.13,"d":"13%"},null,"国标过磅，带钢卷內径不大于500mm，单卷重量不大于4吨发货至色建钢构"]
[31,"镀锌带钢","Q235","255*2.0","t",{"v":0.18643,"d":"0.186"},null,null,{"v":0.13,"d":"13%"},null,"国标过磅，带钢卷內径不大于500mm，单卷重量不大于4吨发货至色建钢构"]
[32,"镀锌带钢","Q235","255*2.5","t",7.606,null,null,{"v":0.13,"d":"13%"},null,"国标过磅，带钢卷內径不大于500mm，单卷重量不大于4吨发货至色建钢构"]
[33,"镀锌带钢","Q235","275*2.5","t",3.373,null,null,{"v":0.13,"d":"13%"},null,"国标过磅，带钢卷內径不大于500mm，单卷重量不大于4吨发货至色建钢构"]
[34,"镀锌带钢","Q235","295*2.5","t",3.399,null,null,{"v":0.13,"d":"13%"},null,"国标过磅，带钢卷內径不大于500mm，单卷重量不大于4吨发货至色建钢构"]
[35,"镀锌带钢","Q235","335*2.5","t",9.254,null,null,{"v":0.13,"d":"13%"},null,"国标过磅，带钢卷內径不大于500mm，单卷重量不大于4吨发货至色建钢构"]
[36,"镀锌带钢","Q235","335*3.0","t",{"v":0.0721,"d":"0.072"},null,null,{"v":0.13,"d":"13%"},null,"国标过磅，带钢卷內径不大于500mm，单卷重量不大于4吨发货至色建钢构"]
[37,"镀锌带钢","Q235","415*3.0","t",{"v":7.06683,"d":"7.067"},null,null,{"v":0.13,"d":"13%"},null,"国标过磅，带钢卷內径不大于500mm，单卷重量不大于4吨发货至色建钢构"]
[38,"合计（总价）",{"$nulls":3},{"$f":"SUM(F3:F39)","v":{"v":76.77821000000002,"d":"76.78"}}]
[{"$nulls":10},"密封报价装订信封，信封上注明公司名称及报价单单号，快递到指定地点：铜陵有色金属集团铜冠建筑安装股份有限公司经营部黄赟收（长江西路2571号主楼三楼）"]
["说明\n1.材料符合GB/T3274-2007；GB/T700-2006；GB/T706-2008要求，质量保证书随货同行，未到视同未到货。                                                                                                                     2.运费供方承担，5日内发货完毕；严格按需方要求时间供货 ，若不能按时供货按晚一天1000元进行罚款。                                                                                                                3.按国标验收，如发现质量问题，提货后十日内提出，供方3天内无条件换货往返费用供方承担                                                                              4.合同签订后，货到验收合格后开具相同金额增值税专用发票及收据进账后付清全款。                                                                                   5.本合同在履行过程中发生争议，由双方当事人协商解决；也可由需方当地工商行政管理部门调解；如调解不成也可向需方当地人民法院进行起诉。"]
["投标人单位（公章）",{"$nulls":3},"法定代表人或授权代理人"]
[{"$nulls":4},"联系方式",{"$nulls":3},"电话："]
[{"$nulls":8},"邮箱："]

{"sheet":"2包","index":1,"n_rows":76,"n_cols":11,"rows_kept":76,"merged":[[0,0,0,10],[70,1,70,3],[72,0,72,10],[73,0,75,3],[73,4,73,7],[73,8,73,10],[74,4,75,7],[74,8,74,10],[75,8,75,10]]}
["报价单（TGJA-WZ-202112）2包"]
["序号","物料描述","材质","型号规格（mm）","单位","数量","单价  （元）","合价 （元）","税率","到货  日期","备注（报价含运费一票制结算开具13%增值税专用发票）"]
[1,"普板","Q235B","5mm","t",2.005,null,null,{"v":0.13,"d":"13%"},null,"国标理算，发货至色建钢构指定地点"]
[2,"普板","Q235B","6mm","t",1.992,null,null,{"v":0.13,"d":"13%"},null,"国标理算，发货至色建钢构指定地点"]
[3,"普板","Q235B","8mm","t",6.321,null,null,{"v":0.13,"d":"13%"},null,"国标理算，发货至色建钢构指定地点"]
[4,"普板","Q235B","10mm","t",13.928,null,null,{"v":0.13,"d":"13%"},null,"国标理算，发货至色建钢构指定地点"]
[5,"普板","Q235B","12mm","t",3.419,null,null,{"v":0.13,"d":"13%"},null,"国标理算，发货至色建钢构指定地点"]
[6,"普板","Q235B","14mm","t",1.199,null,null,{"v":0.13,"d":"13%"},null,"国标理算，发货至色建钢构指定地点"]
[7,"普板","Q235B","16mm","t",{"v":2.11,"d":"2.110"},null,null,{"v":0.13,"d":"13%"},null,"国标理算，发货至色建钢构指定地点"]
[8,"普板","Q235B","20mm","t",2.293,null,null,{"v":0.13,"d":"13%"},null,"国标理算，发货至色建钢构指定地点"]
[9,"扁铁","Q235","4*30","t",{"v":0.02369,"d":"0.024"},null,null,{"v":0.13,"d":"13%"},null,"国标理算，按米重0.942公斤发货至色建钢构指定地点"]
[10,"扁铁","Q235","4*50","t",{"v":0.07416,"d":"0.074"},null,null,{"v":0.13,"d":"13%"},null,"国标理算，按米重1.57公斤发货至色建钢构指定地点"]
[11,"扁铁","Q235","3*120","t",{"v":0.06798,"d":"0.068"},null,null,{"v":0.13,"d":"13%"},null,"国标理算，按米重2.826公斤发货至色建钢构指定地点"]
[12,"槽钢","Q235","【5","t",{"v":0.04326,"d":"0.043"},null,null,{"v":0.13,"d":"13%"},null,"国标理算，按米重5.438公斤发货至色建钢构指定地点"]
[13,"槽钢","Q235","【6.3","t",{"v":0.01648,"d":"0.016"},null,null,{"v":0.13,"d":"13%"},null,"国标理算，按米重6.634公斤发货至色建钢构指定地点"]
[14,"槽钢","Q235","【8","t",0.217,null,null,{"v":0.13,"d":"13%"},null,"国标理算，按米重8.045公斤发货至色建钢构指定地点"]
[15,"槽钢","Q235","【10","t",1.778,null,null,{"v":0.13,"d":"13%"},null,"国标理算，按米重10.007公斤发货至色建钢构指定地点"]
[16,"槽钢","Q235","【12","t",{"v":0.0309,"d":"0.031"},null,null,{"v":0.13,"d":"13%"},null,"国标理算，按米重12.059公斤发货至色建钢构指定地点"]
[17,"槽钢","Q235","【14a","t",0.836,null,null,{"v":0.13,"d":"13%"},null,"国标理算，按米重14.535公斤发货至色建钢构指定地点"]
[18,"槽钢","Q235","【18a","t",4.861,null,null,{"v":0.13,"d":"13%"},null,"国标理算，按米重20.174公斤发货至色建钢构指定地点"]
[19,"槽钢","Q235","【20a","t",{"v":0.34917,"d":"0.349"},null,null,{"v":0.13,"d":"13%"},null,"国标理算，按米重22.637公斤发货至色建钢构指定地点"]
[20,"成品H型钢","Q235","HM194*150*6*9","t",{"v":7.49943,"d":"7.499"},null,null,{"v":0.13,"d":"13%"},null,"国标理算，按米重29.9公斤发货至色建钢构指定地点"]
[21,"成品H型钢","Q235","HN250*125*6*9","t",{"v":0.86726,"d":"0.867"},null,null,{"v":0.13,"d":"13%"},null,"国标理算，按米重29公斤发货至色建钢构指定地点"]
[22,"成品H型钢","Q235","HN500*200*10*16","t",{"v":4.16841,"d":"4.168"},null,null,{"v":0.13,"d":"13%"},null,"国标理算，按米重88.1公斤发货至色建钢构指定地点"]
[23,"成品H型钢","Q235","HN600*200*11*17","t",{"v":5.2942,"d":"5.294"},null,null,{"v":0.13,"d":"13%"},null,"国标理算，按米重103.4公斤发货至色建钢构指定地点"]
[24,"成品H型钢","Q235","HW250*250*9*14","t",{"v":17.21439,"d":"17.214"},null,null,{"v":0.13,"d":"13%"},null,"国标理算，按米重71.8公斤发货至色建钢构指定地点"]
[25,"成品H型钢","Q235","HW300*300*10*15","t",{"v":10.49467,"d":"10.495"},null,null,{"v":0.13,"d":"13%"},null,"国标理算，按米重93公斤发货至色建钢构指定地点"]
[26,"成品H型钢","Q235","HW100*100*6*8","t",{"v":4.92958,"d":"4.930"},null,null,{"v":0.13,"d":"13%"},null,"国标理算，按米重16.9公斤发货至色建钢构指定地点"]
[27,"成品H型钢","Q235","HW125*125*6.5*9","t",6.313,null,null,{"v":0.13,"d":"13%"},null,"国标理算，按米重23.6公斤发货至色建钢构指定地点"]
[28,"成品H型钢","Q235","HW150*150*7*10","t",15.998,null,null,{"v":0.13,"d":"13%"},null,"国标理算，按米重31.1公斤发货至色建钢构指定地点"]
[29,"成品H型钢","Q235","HW175*175*7.5*11","t",{"v":4.85851,"d":"4.859"},null,null,{"v":0.13,"d":"13%"},null,"国标理算，按米重40.4公斤发货至色建钢构指定地点"]
[30,"成品H型钢","Q235","HW200*200*8*12","t",{"v":14.62291,"d":"14.623"},null,null,{"v":0.13,"d":"13%"},null,"国标理算，按米重49.9公斤发货至色建钢构指定地点"]
[31,"成品H型钢","Q235","HM294*200*8*12","t",{"v":0.54899,"d":"0.549"},null,null,{"v":0.13,"d":"13%"},null,"国标理算，按米重55.8公斤发货至色建钢构指定地点"]
[32,"低合金成品H型钢","Q355","HM588*300*12*20","t",{"v":3.85426,"d":"3.854"},null,null,{"v":0.13,"d":"13%"},null,"国标理算，按米重147公斤发货至色建钢构指定地点"]
[33,"工字钢","Q235","工10","t",{"v":0.03502,"d":"0.035"},null,null,{"v":0.13,"d":"13%"},null,"国标理算，按米重11.261公斤发货至色建钢构指定地点"]
[34,"工字钢","Q235","I12","t",15.887,null,null,{"v":0.13,"d":"13%"},null,"国标理算，按米重13.987公斤发货至色建钢构指定地点"]
[35,"工字钢","Q235","I14","t",5.485,null,null,{"v":0.13,"d":"13%"},null,"国标理算，按米重16.89公斤发货至色建钢构指定地点"]
[36,"工字钢","Q235","I16","t",{"v":1.54,"d":"1.540"},null,null,{"v":0.13,"d":"13%"},null,"国标理算，按米重20.513公斤发货至色建钢构指定地点"]
[37,"工字钢","Q235","I18","t",2.531,null,null,{"v":0.13,"d":"13%"},null,"国标理算，按米重24.143公斤发货至色建钢构指定地点"]
[38,"工字钢","Q235","I20a","t",3.009,null,null,{"v":0.13,"d":"13%"},null,"国标理算，按米重27.929公斤发货至色建钢构指定地点"]
[39,"工字钢","Q235","I22a","t",{"v":0.37183,"d":"0.372"},null,null,{"v":0.13,"d":"13%"},null,"国标理算，按米重33.07公斤发货至色建钢构指定地点"]
[40,"工字钢","Q235","I25a","t",{"v":5.41162,"d":"5.412"},null,null,{"v":0.13,"d":"13%"},null,"国标理算，按米重38.105公斤发货至色建钢构指定地点"]
[41,"工字钢","Q235","I56a","t",{"v":2.31,"d":"2.310"},null,null,{"v":0.13,"d":"13%"},null,"国标理算，按米重106.316公斤发货至色建钢构指定地点"]
[42,"低合金工字钢","Q355","I63a","t",{"v":2.61311,"d":"2.613"},null,null,{"v":0.13,"d":"13%"},null,"国标理算，按米重121.407公斤发货至色建钢构指定地点"]
[43,"焊接钢管","Q235","φ33.5*2.0","t",{"v":0.46453,"d":"0.465"},null,null,{"v":0.13,"d":"13%"},null,"国标理算，按米重1.554公斤发货至色建钢构指定地点"]
[44,"焊接钢管","Q235","Ф33.5*3.25","t",2.786,null,null,{"v":0.13,"d":"13%"},null,"国标理算，按米重2.425公斤发货至色建钢构指定地点"]
[45,"焊接钢管","Q235","Ф50*4.0","t",5.794,null,null,{"v":0.13,"d":"13%"},null,"国标理算，按米重4.34公斤发货至色建钢构指定地点"]
[46,"花纹钢板","Q235","4mm厚，扁豆型","t",6.752,null,null,{"v":0.13,"d":"13%"},null,"国标理算，按平方重32.4公斤花纹扁豆型发货至色建钢构指定地点"]
[47,"花纹钢板","Q235","5mm厚，扁豆型","t",34.227,null,null,{"v":0.13,"d":"13%"},null,"国标理算，按平方重40.5公斤花纹扁豆型发货至色建钢构指定地点"]
[48,"花纹钢板","Q235","6mm厚，扁豆型","t",2.624,null,null,{"v":0.13,"d":"13%"},null,"国标理算，按平方重48.4公斤花纹扁豆型发货至色建钢构指定地点"]
[49,"角钢","Q235","L25*4","t",{"$f":"0.929*1.03","v":{"v":0.9568700000000001,"d":"0.957"}},null,null,{"v":0.13,"d":"13%"},null,"国标理算，按米重1.459公斤发货至色建钢构指定地点"]
[50,"角钢","Q235","L50*5","t",0.279,null,null,{"v":0.13,"d":"13%"},null,"国标理算，按米重3.77公斤发货至色建钢构指定地点"]
[51,"角钢","Q235","L63*5","t",0.927,null,null,{"v":0.13,"d":"13%"},null,"国标理算，按米重4.822公斤发货至色建钢构指定地点"]
[52,"角钢","Q235","L63*6","t",{"$f":"3.044*1.03","v":{"v":3.13532,"d":"3.135"}},null,null,{"v":0.13,"d":"13%"},null,"国标理算，按米重5.721公斤发货至色建钢构指定地点"]
[53,"角钢","Q235","L70*6","t",{"$f":"0.186*1.03","v":{"v":0.19158,"d":"0.192"}},null,null,{"v":0.13,"d":"13%"},null,"国标理算，按米重6.406公斤发货至色建钢构指定地点"]
[54,"角钢","Q235","L75*6","t",{"v":1.41213,"d":"1.412"},null,null,{"v":0.13,"d":"13%"},null,"国标理算，按米重6.905公斤发货至色建钢构指定地点"]
[55,"角钢","Q235","L75*8","t",1.082,null,null,{"v":0.13,"d":"13%"},null,"国标理算，按米重9.03公斤发货至色建钢构指定地点"]
[56,"角钢","Q235","L90*6","t",{"$f":"0.09*1.03","v":{"v":0.0927,"d":"0.093"}},null,null,{"v":0.13,"d":"13%"},null,"国标理算，按米重8.35公斤发货至色建钢构指定地点"]
[57,"角钢","Q235","L100*6","t",{"v":2.04867,"d":"2.049"},null,null,{"v":0.13,"d":"13%"},null,"国标理算，按米重9.366公斤发货至色建钢构指定地点"]
[58,"角钢","Q235","L100*8","t",{"v":0.83533,"d":"0.835"},null,null,{"v":0.13,"d":"13%"},null,"国标理算，按米重12.276公斤发货至色建钢构指定地点"]
[59,"角钢","Q235","L100*10","t",{"v":0.04944,"d":"0.049"},null,null,{"v":0.13,"d":"13%"},null,"国标理算，按米重15.12公斤发货至色建钢构指定地点"]
[60,"角钢","Q235","L56*36*5","t",{"v":0.59019,"d":"0.590"},null,null,{"v":0.13,"d":"13%"},null,"国标理算，按米重3.466公斤发货至色建钢构指定地点"]
[61,"角钢","Q235","L100*63*8","t",{"v":0.43775,"d":"0.438"},null,null,{"v":0.13,"d":"13%"},null,"国标理算，按米重9.878公斤发货至色建钢构指定地点"]
[62,"角钢","Q235","L100*80*10","t",{"$f":"0.088*1.03","v":{"v":0.09064,"d":"0.091"}},null,null,{"v":0.13,"d":"13%"},null,"国标理算，按米重13.476公斤发货至色建钢构指定地点"]
[63,"角钢","Q235","L125*80*8","t",{"v":0.02163,"d":"0.022"},null,null,{"v":0.13,"d":"13%"},null,"国标理算，按米重12.551公斤发货至色建钢构指定地点"]
[64,"角钢","Q235","L140*90*8","t",0.474,null,null,{"v":0.13,"d":"13%"},null,"国标理算，按米重14.16公斤发货至色建钢构指定地点"]
[65,"角钢","Q235","L160*100*10","t",0.626,null,null,{"v":0.13,"d":"13%"},null,"国标理算，按米重19.872公斤发货至色建钢构指定地点"]
[66,"圆钢","Q235","φ12","t",1.385,null,null,{"v":0.13,"d":"13%"},null,"国标理算，按米重0.888公斤发货至色建钢构指定地点"]
[67,"圆钢","Q235","φ16","t",0.073,null,null,{"v":0.13,"d":"13%"},null,"国标理算，按米重1.58公斤发货至色建钢构指定地点"]
[68,"圆钢","Q235","Ф18","t",{"$f":"0.007*1.03","v":{"v":0.00721,"d":"0.007"}},null,null,{"v":0.13,"d":"13%"},null,"国标理算，按米重2公斤发货至色建钢构指定地点"]
[69,"合计（总价）",null,null,"t",{"$f":"SUM(F3:F70)","v":{"v":244.78481999999997,"d":"244.78"}}]
[{"$nulls":10},"密封报价装订信封，信封上注明公司名称及报价单单号，快递到指定地点：铜陵有色金属集团铜冠建筑安装股份有限公司经营部黄赟收（长江西路2571号主楼三楼）"]
["说明1.材料符合GB/T3274-2007；GB/T700-2006；GB/T706-2008要求，质量保证书随货同行，未到视同未到货。                                                                                                                     2.运费供方承担，5日内发货完毕；严格按需方要求时间供货 ，若不能按时供货按晚一天1000元进行罚款。                                                                                                                3.按国标验收，如发现质量问题，提货后十日内提出，供方3天内无条件换货往返费用供方承担                                                                              4.合同签订后，货到验收合格后开具相同金额增值税专用发票及收据进账后付清全款。                                                                                   5.本合同在履行过程中发生争议，由双方当事人协商解决；也可由需方当地工商行政管理部门调解；如调解不成也可向需方当地人民法院进行起诉。"]
["投标人单位（公章）",{"$nulls":3},"法定代表人或授权代理人"]
[{"$nulls":4},"联系方式",{"$nulls":3},"电话："]
[{"$nulls":8},"邮箱："]