{"text_format":"3","workbook":"xls","n_sheets":4,"sheets":["1包","2包","3包","4包"],"read":"whole","date_system":"1900","formulas":"cached_only"}

{"sheet":"1包","index":0,"n_rows":11,"n_cols":11,"rows_kept":11,"merged":[[0,0,0,10],[6,1,6,2],[7,0,7,10],[8,0,10,3],[8,4,8,7],[8,8,8,10],[9,4,10,7],[9,8,9,10],[10,8,10,10]],"flags":["formulas_cached_only"]}
["报价单（TGJA-WZ-202137）1包"]
["序号","物料描述","材质","型号规格","单位","数量","单价  （元）","合价 （元）","税率","到货日期","备注（报价含13%增值税含运费）"]
[1,"马钢彩涂卷","镀锌","0.6mm厚          铁青灰一米宽","吨",54.126,null,null,{"v":0.13,"d":"13%"},"2021.06.20","国标过磅，马钢镀锌铁青灰色，镀锌量120克，卷宽一米，发货至安徽黄山格罗电器施工现场(按需方要求时间发货）"]
[2,"马钢彩涂卷","镀锌","0.5mm厚          白灰色一米宽","吨",11.941,null,null,{"v":0.13,"d":"13%"},"2021.06.20","国标过磅，马钢镀锌白灰色，镀锌量120克，卷宽一米，发货至色建钢构(按需方要求时间发货）"]
[3,"马钢彩涂卷","镀锌","0.5mm厚          白银灰一米宽","吨",26.575,null,null,{"v":0.13,"d":"13%"},"2021.06.20","国标过磅，马钢镀锌白银灰色（参考宝钢股份色卡号），镀锌量120克，卷宽一米，发货至色建钢构指定加工厂（南通，按需方要求时间发货）"]
[{"$nulls":10},"密封报价装订信封，信封上注明公司名称及报价单单号及包号，快递到指定地点：铜陵有色金属集团铜冠建筑安装股份有限公司经营部黄赟收18656211500（长江西路2571号主楼三楼）"]
[null,"合计（总价）"]
["说明\n1.材料符合GBT12754-2006彩色涂层钢板及钢带要求，提供质量保证书，质量保证书随货同行，如未到视同未到货。                                                                                  2.运费供方承担，5日内发货完毕；严格按需方要求时间供货 ，若不能按时供货按晚一天1000元进行罚款。                                                                                                                3.按国标验收，如发现质量问题，提货后十日内提出，供方3天内无条件换货往返费用供方承担                                                                              4.合同签订后，预付20%,货到验收合格后开具相同金额增值税专用发票及收据付清全款。                                                                                   5.本合同在履行过程中发生争议，由双方当事人协商解决；也可由需方当地工商行政管理部门调解；如调解不成也可向需方当地人民法院进行起诉。"]
["投标人单位（公章）",{"$nulls":3},"法定代表人或授权代理人"]
[{"$nulls":4},"联系方式",{"$nulls":3},"电话："]
[{"$nulls":8},"邮箱："]

{"sheet":"2包","index":1,"n_rows":11,"n_cols":11,"rows_kept":11,"merged":[[0,0,0,10],[6,1,6,2],[7,0,7,10],[8,0,10,3],[8,4,8,7],[8,8,8,10],[9,4,10,7],[9,8,9,10],[10,8,10,10]],"flags":["formulas_cached_only"]}
["报价单（TGJA-WZ-202137）2包"]
["序号","物料描述","材质","型号规格","单位","数量","单价  （元）","合价 （元）","税率","到货日期","备注（报价含13%增值税含运费）"]
[1,"保温棉","单面铝箔      玻璃纤维","75mm厚*12kg/立方","平方",{"v":18626.336,"d":"18626.34"},null,null,{"v":0.13,"d":"13%"},"2021.06.20","国标，含铝箔按需方提供清单加工，发货按需方需要时间发货至发货至安徽黄山格罗电器施工现场（分两批发货）"]
[2,"保温棉","玻璃纤维  （不含铝箔）","50mm厚*16kg/立方","平方",6420.28,null,null,{"v":0.13,"d":"13%"},"2021.06.20","国标，不含铝箔按需方提供清单加工，发货按需方需要时间发货至发货至安徽黄山格罗电器施工现场（分两批发货）"]
[3,"钢丝","镀塑","φ1","公斤",1700,null,null,{"v":0.13,"d":"13%"},"2021.06.20","国标，按需要时间发货至发货至铜陵色建钢构（提前发货）"]
[{"$nulls":10},"密封报价装订信封，信封上注明公司名称及报价单单号，快递到指定地点：铜陵有色金属集团铜冠建筑安装股份有限公司经营部黄赟收18656211500（长江西路2571号主楼三楼）"]
[null,"合计（总价）"]
["说明\n1.材料材质、加工严格按GB/T 13350-2017的技术要求，提供质量保证书，质量保证书随货同行。                                                                                                                     2.运费供方承担，5日内发货完毕；严格按需方要求时间供货 ，若不能按时供货按晚一天500元进行罚款。                                                                                                                3.按国标验收，如发现质量问题，提货后十日内提出，供方3天内无条件换货往返费用供方承担                                                                              4.合同签订后，货到验收合格后开具相同金额增值税专用发票及收据付清全款。                                                                                   5.本合同在履行过程中发生争议，由双方当事人协商解决；也可由需方当地工商行政管理部门调解；如调解不成也可向需方当地人民法院进行起诉。"]
["投标人单位（公章）",{"$nulls":3},"法定代表人或授权代理人"]
[{"$nulls":4},"联系方式",{"$nulls":3},"电话："]
[{"$nulls":8},"邮箱："]

{"sheet":"3包","index":2,"n_rows":10,"n_cols":11,"rows_kept":10,"merged":[[0,0,0,10],[5,1,5,2],[6,0,6,10],[7,0,9,3],[7,4,7,7],[7,8,7,10],[8,4,9,7],[8,8,8,10],[9,8,9,10]],"flags":["formulas_cached_only"]}
["报价单（TGJA-WZ-202137）3包"]
["序号","物料描述","材质","型号规格","单位","数量","单价  （元）","合价 （元）","税率","到货日期","备注（报价含13%增值税含运费）"]
[1,"标迪自攻钉","普通","φ5.5×25","个",120572,null,null,{"v":0.13,"d":"13%"},"2021.06.20","奥标，标迪品牌，发货至安徽铜陵色建钢构"]
[2,"标迪自攻钉","普通","φ5.5×125","个",354,null,null,{"v":0.13,"d":"13%"},"2021.06.20","奥标，标迪品牌，发货至安徽铜陵色建钢构"]
[{"$nulls":10},"密封报价装订信封，信封上注明公司名称及报价单单号，快递到指定地点：铜陵有色金属集团铜冠建筑安装股份有限公司经营部黄赟收18656211500（长江西路2571号主楼三楼）"]
[null,"合计（总价）"]
["说明\n1.材料材质执行澳大利亚紧固件性能标准（AS3566），提供质量保证书，质量保证书随货同行。                                                                                                                     2.运费供方承担，5日内发货完毕；严格按需方要求时间供货 ，若不能按时供货按晚一天500元进行罚款。                                                                                                                3.按国标验收，如发现质量问题，提货后十日内提出，供方3天内无条件换货往返费用供方承担                                                                              4.合同签订后，货到验收合格后开具相同金额增值税专用发票及收据付清全款。                                                                                   5.本合同在履行过程中发生争议，由双方当事人协商解决；也可由需方当地工商行政管理部门调解；如调解不成也可向需方当地人民法院进行起诉。"]
["投标人单位（公章）",{"$nulls":3},"法定代表人或授权代理人"]
[{"$nulls":4},"联系方式",{"$nulls":3},"电话："]
[{"$nulls":8},"邮箱："]

{"sheet":"4包","index":3,"n_rows":12,"n_cols":11,"rows_kept":12,"merged":[[0,0,0,10],[6,1,6,2],[8,0,8,10],[9,0,11,3],[9,4,9,7],[9,8,9,10],[10,4,11,7],[10,8,10,10],[11,8,11,10]],"flags":["formulas_cached_only"]}
["报价单（TGJA-WZ-202137）4包"]
["序号","物料 描述","材质","型号规格","单位","数量","单价（元）","合价（元）","税率","到货日期","备注"]
[1,"屋面 采光板","FRP","2.0mm厚     YX51-410-820型","米",1707,null,null,{"v":0.13,"d":"13%"},"2021.06.20","产品参数：1、涂层：表面贴覆标20微米Dupont薄膜\n2、树脂成分：不饱和聚酯树脂并融合阻燃剂\n3、强化纤维：含量不低于22%，采用JUSHI优质玻纤\n4、厚度：2.0mm（±0.05mm）\n5、透光率：大于50%\n6、采光板瓦型：YX51-410-820，配合屋面彩钢瓦使用\n7、耐温限度：-40℃至+180℃\n8、热膨胀系数：2.55*10-5cm/cm/℃\n9、抗紫外线率：99%以上\n10、 保证使用年限：15年以上\n11、阻燃性能：氧指数≥26%（二级）\n发货到黄山格罗电器施工现场，按需方提供图纸加工。"]
[2,"边支架","镀锌","820型","个",26929,null,null,{"v":0.13,"d":"13%"},"2021.06.20","镀锌材质，厚度1.2mm（实际厚度1.14mm）尺寸符合国标，发货至色建钢构"]
[3,"中支架","镀锌","820型","个",26719,null,null,{"v":0.13,"d":"13%"},"2021.06.20","镀锌材质，厚度1.2mm（实际厚度1.14mm）尺寸符合国标，发货至色建钢构"]
[4,"屋面 采光板","FRP","1.2mm厚     YX51-410-820型","米",325,null,null,{"v":0.13,"d":"13%"},"2021.06.20","产品参数：1、涂层：表面贴覆标20微米Dupont薄膜\n2、树脂成分：不饱和聚酯树脂并融合阻燃剂\n3、强化纤维：含量不低于22%，采用JUSHI优质玻纤\n4、厚度：1.2mm（±0.05mm）\n5、透光率：大于50%\n6、采光板瓦型：YX51-410-820，配合屋面彩钢瓦使用\n7、耐温限度：-40℃至+180℃\n8、热膨胀系数：2.55*10-5cm/cm/℃\n9、抗紫外线率：99%以上\n10、 保证使用年限：15年以上\n11、阻燃性能：氧指数≥26%（二级）\n发货到无为日易施工现场，按需方提供图纸加工。"]
[null,"合计（总价）"]
[{"$nulls":10},"密封报价装订信封，信封上注明公司名称及报价单单号，快递到指定地点：铜陵有色金属集团铜冠建筑安装股份有限公司审计监察室黄赟收18656211500（长江西路2571号主楼三楼）"]
["说明\n1、材料材质、加工严格按GBT 14206-2005 玻璃纤维增强聚酯波纹板等技术要求并提供质保资料并满足使用年限；\n2、报价均为含税（税率为13%增值税专用发票）、含运费价；\n3、交货时，按实际到货数量计算费用，如发现质量问题，提货后十日内提出，供方3天内无条件换货往返费用供方承担；严格按需方要求时间供货 ，若不能按时供货，按晚一天500元进行罚款。如有疑问，请与后世麟（13965213178）联系。\n4、合同签订后，货到验收合格后，开具相应的发票及收据后付清尾款。\n5、合同在履行过程中发生争议，由双方当事人协商解决；也可由需方当地工商行政管理部门调解；如调解不成也可向需方当地人民法院进行起诉；"]
["投标人单位（公章）",{"$nulls":3},"法定代表人或授权代理人"]
[{"$nulls":4},"联系方式",{"$nulls":3},"电话："]
[{"$nulls":8},"邮箱："]