{"text_format":"3","workbook":"xlsx","n_sheets":1,"sheets":["报价单"],"read":"whole","date_system":"1900"}

{"sheet":"报价单","index":0,"n_rows":11,"n_cols":11,"rows_kept":11,"merged":[[0,0,0,10],[6,1,6,2],[7,0,7,10],[8,0,10,2],[8,3,8,5],[8,6,8,10],[9,3,10,5],[9,6,9,10],[10,6,10,10]]}
["报价单（TGJA-WZ-2023120）"]
["序号","物料描述","型号规格（mm)","数量（㎡）","*单价  （㎡/元）","*合价 （元）","*税率","*到货日期","*注明品牌","项目","备注"]
[1,"铝合金窗","70系列1.4mm厚绿色型材固定断桥铝合金窗（玻璃5+9A+5）",{"v":57,"d":"57.000"},{"$nulls":5},"安徽海亮成品包装车间1#车间成品包装车间","含安装，C2015，19樘"]
[2,"快速卷帘门","快速卷帘门为黄色,具备手动和自动功能(检测距离大于2m),由钥匙族控制,速度大于1m/ s,门内外均有控制点,有门下异检测功能。自动模式:开门后若无运\n档物、延时3-5 秒后自动快速落下。要求可靠运行。",{"v":21,"d":"21.000"},{"$nulls":5},"安徽海亮成品包装车间1#车间成品包装车间","含安装，M3035，2樘"]
[3,"快速卷帘门","快速卷帘门为黄色,具备手动和自动功能(检测距离大于2m),由钥匙族控制,速度大于1m/ s,门内外均有控制点,有门下异检测功能。自动模式:开门后若无运\n档物、延时3-5 秒后自动快速落下。要求可靠运行。",{"v":14.7,"d":"14.700"},{"$nulls":5},"安徽海亮成品包装车间1#车间成品包装车间","含安装，M2135，2樘"]
[4,"快速卷帘门","快速卷帘门为黄色,具备手动和自动功能(检测距离大于2m),由钥匙族控制,速度大于1m/ s,门内外均有控制点,有门下异检测功能。自动模式:开门后若无运\n档物、延时3-5 秒后自动快速落下。要求可靠运行。",9.275,{"$nulls":5},"安徽海亮成品包装车间1#车间成品包装车间","含安装，M2650×3500，1樘"]
[null,"合计（总价）",null,{"$f":"SUM(D3:D6)","v":101.975}]
["说明\n1、带*号为必填项；\n2、报价为含税含运费价，送货至安徽省铜陵市黄山大道建安钢构车间指定位置；\n3、除签名外要求一律打印，手写无效 ；\n4、各报价单位在报价前应仔细审阅报价表及相关要求，报价要谨慎，一旦中标，不得以任何理由变更 ；\n5、评标结果以合理低价中标并签订购销合同，未中标单位将不另行通知。\n6、严格按需方要求时间供货，材料符合国标现行最新标准，质量保证书随货同行，未到视同未到货。                                                                                                                     7、按国标验收，如发现质量问题，提货后十日内提出，供方3天内无条件换货往返费用供方承担。                                                                              8、密封报价单装订信封，信封上注明公司名称及报价单单号，地点：铜陵有色金属集团铜冠建筑安装股份有限公司四楼经营部黄赟18656211500收（安徽省铜陵市黄山大道南段879号）；\n9、合同签订后，按实际交货数量结算，开票后入账次月支付40%，年底前支付40%，剩余20%后两年内付清。"]
["投标人单位（公章）",{"$nulls":5},"法定代表人或授权代理人："]
[{"$nulls":6},"电话："]
[{"$nulls":6},"邮箱："]