{"text_format":"3","workbook":"xlsx","n_sheets":1,"sheets":["45报价单"],"read":"whole","date_system":"1900"}

{"sheet":"45报价单","index":0,"n_rows":11,"n_cols":11,"rows_kept":11,"merged":[[0,0,0,10],[2,10,5,10],[6,1,6,2],[7,0,7,10],[8,0,10,6],[8,7,8,10],[9,7,9,10],[10,7,10,10]]}
["报价单（TGJA-WZ-202445）"]
["序号","物料描述","型号规格","单位","数量","*单价  （元）","*合价 （元）","*税率","*到货日期","子项","备注"]
[1,"钢屋架","20#无缝钢管，抛丸除锈Sa2.5级，PF-01三底四面，漆膜厚度不小于200um","t",162.986,null,{"$f":"E3*F3","v":0},{"v":0.13,"d":"13%"},"2024-05-15","钢构-赤峰高新区东山工业园金通项目","1.油漆主材甲供，漆膜厚度详见构件具体要求；\n2.油漆消耗量控制在底漆0.171kg/㎡/遍，中间漆面漆0.161kg/㎡/遍"]
[2,"钢天窗架","20#无缝钢管，抛丸除锈Sa2.5级，PF-01三底三面，漆膜厚度不小于200um","t",24.985,null,{"$f":"E4*F4","v":0},{"v":0.13,"d":"13%"},"2024-05-15","钢构-赤峰高新区东山工业园金通项目"]
[3,"系杆支撑","Q235B,无缝钢管，抛丸除锈Sa2.5级，PF-01三底三面，漆膜厚度不小于200um","t",60.35,null,{"$f":"E5*F5","v":0},{"v":0.13,"d":"13%"},"2024-05-15","钢构-赤峰高新区东山工业园金通项目"]
[4,"系杆支撑","Q235B,无缝钢管，抛丸除锈Sa2.5级，PF-01三底三面，漆膜厚度不小于180um","t",{"v":18,"d":"18.000"},null,{"$f":"E6*F6","v":0},{"v":0.13,"d":"13%"},"2024-05-15","钢构-赤峰高新区东山工业园金通项目"]
[null,"合计（总价）",null,null,{"$f":"SUM(E3:E6)","v":266.321},null,{"$f":"SUM(G3:G6)","v":{"v":0,"d":"0.0"}}]
["说明\n1、带*号为必填项；\n2、报价为含税含运费价，送货至赤峰高新区东山工业园金通项目指定位置；\n3、除签名外要求一律打印，手写无效 ；\n4、各报价单位在报价前应仔细审阅报价表及相关要求，报价要谨慎，一旦中标，不得以任何理由变更 ；\n5、评标结果以合理低价中标并签订购销合同，未中标单位将不另行通知。\n6、严格按需方要求时间供货，原材料符合国标现行最新标准，质量保证书、探伤检测报告及详图深化图纸随货同行，未到视同未到货，钢材品牌必须经过招标人确认，提供的材料相当于宝钢、鞍钢、首钢、山钢等大厂产品；                                                                                                                    7、按国标验收，如发现质量问题，提货后十日内提出，供方3天内无条件换货往返费用供方承担。                                                                              8、密封报价单装订信封，信封上注明公司名称及报价单单号，地点：铜陵有色金属集团铜冠建筑安装股份有限公司四楼经营部黄赟18656211500收（安徽省铜陵市黄山大道南段879号）；\n9、合同签订后，支付20%的预付款，提货付至提货构件的85%，现场构件安装完成后付至95%，余5%质保金半年内付清。"]
["投标人单位（公章）： ",{"$nulls":6},"法定代表人或授权代理人："]
[{"$nulls":7},"电话："]
[{"$nulls":7},"邮箱："]