{"text_format":"3","workbook":"xlsx","n_sheets":1,"sheets":["报价单"],"read":"whole","date_system":"1900"}

{"sheet":"报价单","index":0,"n_rows":32,"n_cols":12,"rows_kept":32,"merged":[[0,0,0,11],[27,1,27,2],[28,0,28,11],[29,0,31,5],[29,6,29,8],[29,9,29,11],[30,6,30,8],[30,9,30,11],[31,6,31,8],[31,9,31,11]]}
["报价单（TGJA-WZ-2024130）"]
["序号","物料描述","型号规格","材质","单位","数量","*单价  （元）","*合价 （元）","*税率","*到货日期","*备注品牌","定尺要求"]
[1,"不锈钢板",1.5,"SU304","t",2.253,{"$nulls":5},"定长2.5m，定宽1.219m"]
[2,"低合金钢板",6,"Q355B","t",4.805]
[3,"低合金钢板",8,"Q355B","t",25.466,{"$nulls":5},"定宽1.5m，定长7.5m （6块），7m（20块），10.7m（剩余吨位全开）"]
[4,"低合金钢板",10,"Q355B","t",5.228,{"$nulls":5},"定宽2m，定长7.5m"]
[5,"低合金钢板",12,"Q355B","t",20.465,{"$nulls":5},"定宽2m，定长7m"]
[6,"低合金钢板",14,"Q355B","t",4.559]
[7,"低合金钢板",16,"Q355B","t",{"v":23.98,"d":"23.980"},{"$nulls":5},"定宽1.8m/2.2m"]
[8,"低合金钢板",20,"Q355B","t",0.962]
[9,"低合金钢板",30,"Q355B","t",2.561]
[10,"角钢","L90*6","Q235B","t",{"v":1.23188,"d":"1.232"},{"$nulls":5},"8.35kg/m，共147.6m，须按此延长米供货"]
[11,"角钢","L63*8","Q235B","t",{"v":0.37698,"d":"0.377"},{"$nulls":5},"7.47kg/m，共50.5m，须按此延长米供货"]
[12,"角钢","L56*5","Q235B","t",{"v":0.30179,"d":"0.302"},{"$nulls":5},"4.25kg/m，共71.1m 须按此延长米供货"]
[13,"角钢","L50*4","Q235B","t",{"v":0.0618,"d":"0.062"},{"$nulls":5},"3.06kg/m，共20.2m，须按此延长米供货"]
[14,"角钢","L50*5","Q235B","t",{"v":0.08446,"d":"0.084"},{"$nulls":5},"3.77kg/m，共22.5m，须按此延长米供货"]
[15,"角钢","L100*10","Q355B","t",{"v":1.35445,"d":"1.354"},{"$nulls":5},"15.1kg/m，共89.7m，须按此延长米供货"]
[16,"圆钢","φ45","Q235B","t",{"v":1.81589,"d":"1.816"},{"$nulls":5},"12.485kg/m，共145.5m，须按此延长米供货"]
[17,"圆钢","φ25","Q235B","t",{"$f":"0.64581+0.072","v":{"v":0.71781,"d":"0.718"}},{"$nulls":5},"3.854kg/m，共186.4m，须按此延长米供货"]
[18,"圆钢","φ18","Q235B","t",{"v":0.02163,"d":"0.022"},{"$nulls":5},"1.998kg/m，共10.9m，须按此延长米供货"]
[19,"圆钢","φ12","Q235B，镀锌","t",{"v":0.64581,"d":"0.646"},{"$nulls":5},"0.888kg/m，共727.3m，镀锌含量80g/㎡，须按此延长米供货"]
[20,"焊接钢管","Φ33.5*2.5","Q235B 镀锌","t",{"v":2.5441,"d":"2.544"},{"$nulls":5},"1.911kg/m，共1331.3m  镀锌含量80g/㎡ 须按此延长米供货"]
[21,"焊接钢管","φ121*3","Q235B","t",{"v":3.71315,"d":"3.713"},{"$nulls":5},"8.73kg/m，共425.4m，须按此延长米供货"]
[22,"扁铁","4*50","Q235B","t",{"v":0.11124,"d":"0.111"},{"$nulls":5},"1.57kg/m，共70.9m，须按此延长米供货"]
[23,"镀锌C型钢","C200*70*20*2.0","Q355B，镀锌","t",{"v":1.16081,"d":"1.161"},{"$nulls":5},"5.84kg/m，共198.8m，镀锌含量275g/㎡，按须方图纸进行加工制作"]
[24,"镀锌C型钢","C200*70*20*2.5","Q355B 镀锌","t",{"v":15.31816,"d":"15.318"},{"$nulls":5},"7.26kg/m，共2110m，镀锌含量275g/㎡，按须方图纸进行加工制作"]
[25,"镀锌C型钢","C250*75*20*3","Q355B 镀锌","t",{"v":18.35048,"d":"18.350"},{"$nulls":5},"10.07kg/m，共1822.3m，镀锌含量275g/㎡，按须方图纸进行加工制作"]
[null,"合计（总价）",{"$nulls":3},{"$f":"SUM(F3:F27)","v":{"v":138.08944,"d":"138.089"}}]
["说明\n1、带*号为必填项；\n2、报价为含税含运费价，材料送货至安徽省铜陵市建安钢构车间指定位置；\n3、除签名外要求一律打印，手写无效 ；\n4、各报价单位在报价前应仔细审阅报价表及相关要求，报价要谨慎，一旦中标，不得以任何理由变更 ；\n5、评标结果以合理低价中标并签订购销合同，未中标单位将不另行通知。\n6、严格按需方要求时间供货，材料符合国标现行最新标准，质量保证书随货同行，未到视同未到货。                                                                                                                     7、按国标验收，如发现质量问题，提货后十日内提出，供方3天内无条件换货往返费用供方承担。                                                                              8、密封报价单装订信封，信封上注明公司名称及报价单单号，地点：铜陵有色金属集团铜冠建筑安装股份有限公司四楼经营部黄赟18656211500收（安徽省铜陵市黄山大道南段879号）；\n9、合同签订后，货到验收合格，报销入账履行相关财务手续后，次月支付50%，余款后三个月内付清。"]
["投标人单位（公章）：",{"$nulls":5},"法定代表人或授权代理人："]
[{"$nulls":6},"电话："]
[{"$nulls":6},"邮箱："]