{"text_format":"3","workbook":"xlsx","n_sheets":1,"sheets":["报价单"],"read":"whole","date_system":"1900"}

{"sheet":"报价单","index":0,"n_rows":11,"n_cols":12,"rows_kept":11,"merged":[[0,0,0,11],[6,1,6,2],[7,0,7,11],[8,0,10,5],[8,6,8,8],[8,9,8,11],[9,6,9,8],[9,9,9,11],[10,6,10,8],[10,9,10,11]]}
["报价单（TGJA-WZ-2024146）"]
["序号","物料描述","型号规格","材质","单位","数量","*单价  （元）","*合价 （元）","*税率","*到货日期","子项","备注"]
[1,"油漆","聚氨酯面漆|中灰",null,"kg",{"$f":"5800*0.162*2","v":{"v":1879.2,"d":"1879.20"}},{"$nulls":5},"GB/Y34999-2023，送货至赤峰金通铜业项目施工现场"]
[2,"油漆","环氧云铁中间漆",null,"kg",{"$f":"5800*0.26*2","v":{"v":3016,"d":"3016.00"}},{"$nulls":5},"HG/T 4340—2012，送货至赤峰金通铜业项目施工现场"]
[3,"油漆","环氧富锌底漆，含锌量≥60%",null,"kg",{"$f":"5800*0.2*2","v":{"v":2320,"d":"2320.00"}},{"$nulls":5},"HG/T3668-2020，送货至赤峰金通铜业项目施工现场"]
[4,"稀释剂","稀释剂",null,"kg",{"$f":"(F3+F4+F5)*0.25","v":{"v":1803.8,"d":"1803.80"}}]
[null,"合计（总价）",{"$nulls":3},{"$f":"SUM(F3:F6)","v":{"v":9019,"d":"9019.000"}}]
["说明\n1、带*号为必填项；\n2、报价为含税含运费价，材料送货至赤峰金通铜业项目施工现场指定位置；\n3、除签名外要求一律打印，手写无效 ；\n4、各报价单位在报价前应仔细审阅报价表及相关要求，报价要谨慎，一旦中标，不得以任何理由变更 ；\n5、评标结果以合理低价中标并签订购销合同，未中标单位将不另行通知。\n6、严格按需方要求时间供货，材料符合国标现行最新标准，质量保证书随货同行，未到视同未到货。                                                                                                                     7、按国标验收，如发现质量问题，提货后十日内提出，供方3天内无条件换货往返费用供方承担。                                                                              8、密封报价单装订信封，信封上注明公司名称及报价单单号，地点：铜陵有色金属集团铜冠建筑安装股份有限公司四楼经营部黄赟18656211500收（安徽省铜陵市黄山大道南段879号）；\n9、合同签订后，货到验收合格，报销入账履行相关财务手续后，次月支付50%，余款后三个月内付清。"]
["投标人单位（公章）：",{"$nulls":5},"法定代表人或授权代理人："]
[{"$nulls":6},"电话："]
[{"$nulls":6},"邮箱："]