{"text_format":"3","workbook":"xlsx","n_sheets":1,"sheets":["报价单"],"read":"whole","date_system":"1900"}

{"sheet":"报价单","index":0,"n_rows":31,"n_cols":12,"rows_kept":31,"merged":[[0,0,0,11],[26,1,26,2],[27,0,27,11],[28,0,30,2],[28,4,28,5],[28,8,28,11],[29,4,30,5],[29,8,29,11],[30,8,30,11]]}
["报价单（TGJA-WZ-2024158）"]
["序号","物料描述","型号规格","材质","单位","数量","*单价  （元）","*合价 （元）","*税率","*到货日期","子项","备注"]
[1,"不锈钢板",{"v":4,"d":"4.0"},"SU304","t",{"v":0.38316,"d":"0.383"},{"$nulls":4},"全鑫矿业-1#/2#皮带廊","展宽1.0m"]
[2,"钢板",10,"Q355B","t",1.422,{"$nulls":4},"全鑫矿业-1#/2#皮带廊"]
[3,"钢板",12,"Q355B","t",{"v":2.9206378416,"d":"2.921"},{"$nulls":4},"全鑫矿业-1#/2#皮带廊"]
[4,"钢板",16,"Q355B","t",{"v":2.2,"d":"2.200"},{"$nulls":4},"全鑫矿业-1#/2#皮带廊"]
[5,"钢板",20,"Q355B","t",{"v":2.8,"d":"2.800"},{"$nulls":4},"全鑫矿业-1#/2#皮带廊"]
[6,"钢板",30,"Q355B","t",{"v":4.7,"d":"4.700"},{"$nulls":4},"全鑫矿业-1#/2#皮带廊"]
[7,"镀锌C型钢","C250*70*20*2.2","Q2355B，镀锌含量275g/m2","t",{"v":6.061017902,"d":"6.061"},{"$nulls":4},"全鑫矿业-1#/2#皮带廊","7.27kg/m，计834m，按清单图纸加工制作"]
[8,"镀锌C型钢","C180*70*20*2.5","Q235B，镀锌含量275g/m2","t",2.524,{"$nulls":4},"全鑫矿业-1#/2#皮带廊","6.6kg/m，371.32m，按清单图纸加工制作"]
[9,"成品H型钢","HM294*200*8*12","Q355B","t",{"v":11.7074538,"d":"11.707"},{"$nulls":4},"全鑫矿业-1#/2#皮带廊","55.8kg/m，计210m"]
[10,"成品H型钢","HN400*200*8*13","Q355B","t",{"v":28.758387126,"d":"28.758"},{"$nulls":4},"全鑫矿业-1#/2#皮带廊","65.4kg/m，计440m"]
[11,"成品H型钢","HW300*300*10*15","Q355B","t",{"v":7.126776,"d":"7.127"},{"$nulls":4},"全鑫矿业-1#/2#皮带廊","93kg/m，计77m"]
[12,"方管","口60*5.0","Q355B","t",{"v":0.67900896,"d":"0.679"},{"$nulls":4},"全鑫矿业-1#/2#皮带廊","8.64kg/m，计79m"]
[13,"角钢","L140*90*8","Q235B","t",{"v":1.89903984,"d":"1.899"},{"$nulls":4},"全鑫矿业-1#/2#皮带廊","14.2kg/m，计134m"]
[14,"角钢","L50*5","Q235B","t",{"v":1.591372042,"d":"1.591"},{"$nulls":4},"全鑫矿业-1#/2#皮带廊","3.77kg/m，计422m"]
[15,"角钢","L63*5","Q235B","t",{"v":0.3142393216,"d":"0.314"},{"$nulls":4},"全鑫矿业-1#/2#皮带廊","4.82kg/m，计65.2m"]
[16,"角钢","L90*6","Q235B","t",{"v":0.48059594,"d":"0.481"},{"$nulls":4},"全鑫矿业-1#/2#皮带廊","8.35kg/m，计3.72m"]
[17,"焊接钢管","φ108*4","Q235B","t",{"v":2.02693895494,"d":"2.027"},{"$nulls":4},"全鑫矿业-1#/2#皮带廊","10.259kg/m，计35.447m"]
[18,"工字钢","工20a","Q235B","t",{"v":0.72647136,"d":"0.726"},{"$nulls":4},"全鑫矿业-1#/2#皮带廊","27.9kg/m，计26m"]
[19,"扁铁","4*60扁铁","Q235B","t",{"v":0.5239404,"d":"0.524"},{"$nulls":4},"全鑫矿业-1#/2#皮带廊","1.884kg/m，计278m"]
[20,"花纹钢板","4mm花纹钢板","Q235B","t",{"v":1.7660586,"d":"1.766"},{"$nulls":4},"全鑫矿业-1#/2#皮带廊","32.8kg/m²，计54m²"]
[21,"花纹钢板","5mm花纹钢板","Q235B","t",{"v":13.05749690586,"d":"13.057"},{"$nulls":4},"全鑫矿业-1#/2#皮带廊","40.7kg/m²，计321m²"]
[22,"镀锌圆钢","φ12","Q235B，镀锌含量80g/m2","t",{"v":0.38047377648,"d":"0.380"},{"$nulls":4},"全鑫矿业-1#/2#皮带廊","0.888kg/m，计428.5m"]
[23,"镀锌钢管","Φ33.5*2.5","Q235B，镀锌含量80g/m2","t",{"v":0.38424950928,"d":"0.384"},{"$nulls":4},"全鑫矿业-1#/2#皮带廊","1.911kg/m，计201m"]
[24,"三级螺纹钢","C8(三级螺纹钢)","HRB400","t",{"v":0.191355116666667,"d":"0.191"},{"$nulls":4},"全鑫矿业-1#/2#皮带廊","0.395kg/m，计485m"]
[25,"合计（总价）",{"$nulls":3},{"$f":"SUM(F3:F26)","v":{"v":94.6246733964267,"d":"94.625"}}]
["说明\n1、带*号为必填项；\n2、报价为含税含运费价，送货至安徽省铜陵市铜冠建安钢构仓库；\n3、除签名外要求一律打印，手写无效 ；\n4、各报价单位在报价前应仔细审阅报价表及相关要求，报价要谨慎，一旦中标，不得以任何理由变更 ；\n5、评标结果以合理低价中标并签订购销合同，未中标单位将不另行通知。\n6、严格按需方要求时间供货，材料符合国标现行最新标准，质量保证书随货同行，未到视同未到货。                                                                                                                     7、按国标验收，如发现质量问题，提货后十日内提出，供方3天内无条件换货往返费用供方承担。                                                                              8、密封报价单装订信封，信封上注明公司名称及报价单单号，地点：铜陵有色金属集团铜冠建筑安装股份有限公司四楼经营部黄赟18656211500收（安徽省铜陵市黄山大道南段879号）；\n9、合同签订后，按实际交货数量结算，合同签订后，货到验收合格后开票入账次月支付50%，剩余50%三月内无息全款支付给供方。"]
["投标人单位（公章）",{"$nulls":7},"法定代表人或授权代理人："]
[{"$nulls":8},"电话："]
[{"$nulls":8},"邮箱："]