{"text_format":"3","workbook":"xlsx","n_sheets":3,"sheets":["地砖","Sheet2","Sheet3"],"not_rendered":{"images":5},"read":"whole","date_system":"1900"}

{"sheet":"地砖","index":0,"n_rows":37,"n_cols":13,"rows_kept":37,"merged":[[0,0,0,5],[0,7,0,12],[2,0,3,0],[2,1,3,1],[2,7,3,7],[2,8,3,8],[4,1,5,1],[4,7,5,7],[6,1,7,1],[6,7,7,7],[6,8,7,8],[8,0,9,0],[8,1,9,1],[8,7,9,7],[8,8,9,8],[10,0,11,0],[10,1,11,1],[14,0,14,5],[16,0,17,0],[16,1,18,1],[19,0,21,0],[19,1,21,1],[24,0,24,5],[26,0,27,0],[26,1,27,1],[28,1,29,1],[30,0,31,0],[30,1,31,1]]}
["电解区域地面及吊顶施工面积",{"$nulls":6},"净液区域地面及吊顶施工面积"]
["序号","结构名称","施工部位","面积（㎡）","型号规格","参考图片",null,"序号","结构名称","施工部位","面积（㎡）","型号规格","参考图片"]
[1,"厕所","防滑地砖",125,"灰色仿大理石防滑砖\n600*600*9mm",null,null,1,"厕所","防滑地砖",{"$f":"51+37","v":88},"灰色仿大理石防滑砖\n600*600*9mm"]
[null,null,"墙砖",11,"浅灰色仿大理石墙砖\n600*300*9mm",{"$nulls":4},"墙砖",162,"浅灰色仿大理石墙砖\n600*300*9mm"]
[2,"工具间","地砖",171,"灰色仿大理石地砖\n600*1200*9mm",null,null,2,"办公室、排烟通道、走廊","地砖",{"$f":"1060-237","v":823},"灰色仿大理石地砖\n600*1200*9mm"]
[null,null,"踢脚线（高120mm）",16,{"$nulls":4},"办公室、排烟通道、走廊","踢脚线（高120mm）",70]
[3,"排班室","地砖",92,"灰色仿大理石地砖\n600*1200*9mm",null,null,3,"楼梯","地砖",{"$f":"67.79+109.5+65","v":242.29},"灰色仿大理石地砖600*1200*9mm"]
[null,null,"踢脚线（高120mm）",5,{"$nulls":5},"踢脚线（高120mm）",{"$f":"9+5","v":14}]
[7,"配电室及变频室","地砖",245,"米白色仿大理石地砖\n600*600*9mm",null,null,4,"排班室","地砖",102,"灰色仿大理石地砖\n600*1200*9mm"]
[null,null,"踢脚线（高120mm）",16,{"$nulls":5},"踢脚线（高120mm）",5]
[8,"楼梯","地砖",779,"灰色仿大理石地砖600*1200*9mm",null,null,5,"电解及净液连廊","地砖",387.2,"灰色仿大理石地砖\n600*1200*9mm"]
[null,null,"踢脚线（高120mm）",77,{"$nulls":5},"踢脚线（高120mm）",16]
[]
[]
["码头运输及计量区域地面施工面积"]
["序号","结构名称","施工部位","面积（㎡）","型号规格","参考图片"]
[1,"检斤站","楼梯间",190,"米白色仿大理石地砖\n600*600*9mm"]
[null,null,"烘干室、制样室、\n前室",110,"米白色仿大理石地砖\n600*600*9mm"]
[null,null,"踢脚线\n（高120mm）",13.2]
[2,"尾部转运站","楼梯间",110,"米白色仿大理石地砖\n600*600*9mm"]
[null,null,"配电室",190,"米白色仿大理石地砖\n600*600*9mm"]
[null,null,"踢脚线\n（高120mm）",7]
[]
[]
["精矿库区域地面施工面积"]
["序号","结构名称","施工部位","面积（㎡）","型号规格","参考图片"]
[1,"卫生间、开水间","防滑地砖",50,"灰色仿大理石防滑砖\n600*600*9mm"]
[null,null,"墙砖",165,"浅灰色仿大理石墙砖\n600*300*9mm"]
[2,"排班室、办公室","地砖",230,"灰色仿大理石地砖\n600*1200*9mm"]
[null,null,"踢脚线（高120mm）",12]
[3,"配电室及变频室","地砖",193,"米白色仿大理石地砖\n600*600*9mm"]
[null,null,"踢脚线（高120mm）",20]
[]
[null,"合计","地砖（㎡）",{"$f":"3864.49*1.03","v":3980.4247}]
[null,null,"防滑地砖",{"$f":"263*1.03","v":270.89}]
[null,null,"墙砖（㎡）",{"$f":"338*1.03","v":348.14}]
[null,null,"踢脚线（㎡）",{"$f":"271.2*1.03","v":279.336}]

{"sheet":"Sheet2","index":1,"n_rows":0,"n_cols":0,"rows_kept":0}

{"sheet":"Sheet3","index":2,"n_rows":0,"n_cols":0,"rows_kept":0}